%
;Ext1 output 'running light'
;  M64 arguments:
;    M64 H<ssel> P<pin> Q<state> [L<length>]

#1 = 1
o100 while [#1 LE 32]
  M64 H1 P#1 Q1 L10
  G04 P0.1
  #1 = [#1 + 1]
o100 endwhile

#1 = 1
o100 while [#1 LE 32]
  M64 H1 P#1 Q0 L10
  G04 P0.1
  #1 = [#1 + 1]
o100 endwhile

M64 H1 Q0 L10
%

